Перечень отходов производства принимаемых в собственность для пересыпки слоев отходов (в качестве изолирующего материала):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код отхода** | **Наименование отхода** | **Степень и класс опасности** |
| 1 | 1722901 | Подметь от уборки цехов и территории предприятий по обработке и переработки древесины | 4 |
| **2** | **3120200** | **Шлак ваграночный** | **4** |
| **3** | **3120201** | **Шлак ваграночный гранулированный** | **4** |
| **4** | **3120203** | **Шлак ваграночный производства чугуна с использованием лома чугунного, чугунного литья** | **4** |
| **5** | **3120204** | **Шлак ваграночный производства литьевых изделий из чугуна** | **4** |
| **6** | **3130700** | **Шлак котельных** | **4** |
| **7** | **3140101** | **Земля формовочная горелая производства литьевых изделий из чугуна** | **4** |
| **8** | **3140102** | **Земля формовочная горелая производства литьевых изделий из стали**  | **4** |
| **9** | **3140200** | **Остатки песка очистных и пескоструйных устройств**  | **4** |
| 10 | 3140701 | Бой труб керамических | н/о |
| 11 | 3140702 | Бой керамической плитки | н/о |
| 12 | 3140703 | Бой керамической оболочки | н/о |
| 13 | 3140704 | Кирпич керамический некондиционный | н/о |
| 14 | 3140705 | Бой кирпича керамического | н/о |
| 15 | 3140708 | Бой керамической черепицы | н/о |
| 16 | 3140710 | Бой изделий санитарных керамических  | н/о |
| 17 | 3140711 | Отходы керамики в кусковой форме | н/о |
| 18 | 3140900 | Строительный щебень | н/о |
| 19 | 3141004 | Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | н/о |
| 20 | 3141101 | Земляные выемки, грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненные опасными веществами | н/о |
| 21 | 3141102 | Галечник | н/о |
| 22 | 3141103 | Глина | н/о |
| 23 | 3141104 | Гравий | н/о |
| **24** | **3141108** | **Отсевы мелких фракций** | **4** |
| 25 | 3141111 | Щебень известковый (некондиционный скол) | н/о |
| **26** | **3141203** | **Бой асбоцементных изделий (листов, труб)** | **4** |
| **27** | **3141401** | **Лом кирпича шамотного** | **4** |
| 28 | 3141500 | Отходы глины | н/о |
| **29** | **3142401** | **Грунты, загрязненные химическими веществами, биовеществами** | **4** |
| **30** | **3142409** | **Почва (грунт), содержащая примеси коры** | **4** |
| **31** | **3142413** | **Отходы сухой уборки гаражей, автостоянок, мест парковки транспорта** | **4** |
| **32** | **3142500** | **Отходы формовочной смеси** | **4** |
| 33 | 3142701 | Отходы бетона | н/о |
| 34 | 3142702 | Отходы керамзитобетона | н/о |
| 35 | 3142703 | Отходы мелких блоков из ячеистого бетона | н/о |
| 36 | 3142706 | Бой изделий из ячеистого бетона | н/о |
| 37 | 3142707 | Бой бетонных изделий | н/о |
| 38 | 3142708 | Бой железобетонных изделий | н/о |
| 39 | 3143601 | Отходы цемента в кусковой форме | н/о |
| **40** | **3144204** | **Бой камней силикатных** | **4** |
| **41** | **3144206** | **Бой кирпича силикатного** | **4** |
| 42 | 3144403 | Отработанные пески, шлифпорошки, пемза | н/о |
| 43 | 3144406 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | н/о |
| **44** | **3144701** | **Кварцевый песок загрязненный** | **4** |
| 45 | 3146900 | Отходы камнепиления, камнеобработки | н/о |
| 46 | 3146902 | Крошка природного камня | н/о |
| 47 | 3146904 | Отходы базальта | н/о |
| 48 | 3162500 | Шлам земляной, песчаный, траншейные выемки | н/о |
| **49** | **3510101** | **Железосодержащая пыль без вредных примесей** | **4** |
| 50 | 3990600 | Отсев песка | н/о |
| **51** | **3991101** | **Отходы старой штукатурки** | **4** |
| **52** | **3991300** | **Смешанные отходы строительства** | **4** |
| **53** | **8430500** | **Песок из песколовок (минеральный осадок)** | **4** |
| **54** | **8440100** | **Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых стоков** | **4** |
| 55 | 9120500 | Уличный и дворовой смет | н/о |
| 56 | 9120900 | Отходы (смет) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | н/о |
| 57 | 9121000 | Отходы (смет) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | н/о |

Принимаемые на использование в качестве изолирующего материала отходы, должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь однородную структуру с размером фракции менее 250 мм;

- содержать в водной вытяжке (1 л воды на 1 кг отходов) токсичных

веществ на уровне фильтрата и твердых коммунальных отходов;

- иметь БПКполн. и ХПК не выше 300 мг/дм3 О2